Xe dò line:

* 1 mạch Arduino Uno.
* 2 động cơ giảm tốc DC 5v-9v.
* 1 cảm biến dò line gồm 4 mắt thu phát hồng ngoại.
* 2 bánh xe/ 1 bi điều hướng.
* 2 viên pin, 1 viên pin 3.7V (cho mạch), 1 viên pin 9V (cho động cơ).
* 1 cảm biến siêu âm HC SRF04.
* 1 khung xe dựa trên kit KCBOT.

Xe điều khiển từ xa:

* 1 mạch Arduino Uno.
* 2 động cơ giảm tốc DC 5v-9v.
* 1 module bluetooth HC-06.
* 2 bánh xe/ 1 bi điều hướng.
* 2 viên pin, 1 viên pin 3.7V (cho mạch), 1 viên pin 9V (cho động cơ).
* 1 khung xe dựa trên kit KCBOT.